<plugin>
  <name>linsys</name>
  <description>FIXME</description>
  <filename>../../sys/linsys/.libs/libgstlinsys.so</filename>
  <basename>libgstlinsys.so</basename>
  <version>0.10.22</version>
  <license>LGPL</license>
  <source>gst-plugins-bad</source>
  <package>GStreamer Bad Plug-ins</package>
  <origin>http://FIXME.org/</origin>
  <elements>
    <element>
      <name>linsyssdisink</name>
      <longname>SDI video sink</longname>
      <class>Sink/Video</class>
      <description>Writes video from SDI transmit device</description>
      <author>David Schleef &lt;ds@entropywave.com&gt;</author>
      <pads>
        <caps>
          <name>sink</name>
          <direction>sink</direction>
          <presence>always</presence>
          <details>video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY, width=(int)720, height=(int)480, pixel-aspect-ratio=(fraction)10/11, framerate=(fraction)30000/1001, interlaced=(boolean)true, colorspec=(string)sdtv, chroma-site=(string)mpeg2</details>
        </caps>
      </pads>
    </element>
    <element>
      <name>linsyssdisrc</name>
      <longname>SDI video source</longname>
      <class>Source/Video</class>
      <description>Reads video from SDI capture device</description>
      <author>David Schleef &lt;ds@entropywave.com&gt;</author>
      <pads>
        <caps>
          <name>src</name>
          <direction>source</direction>
          <presence>always</presence>
          <details>video/x-raw-yuv, format=(fourcc)UYVY, width=(int)720, height=(int)480, pixel-aspect-ratio=(fraction)10/11, framerate=(fraction)30000/1001, interlaced=(boolean)true, colorspec=(string)sdtv, chroma-site=(string)mpeg2</details>
        </caps>
      </pads>
    </element>
  </elements>
</plugin>